화장품 천연오일 원료추출 및 표준화 기반구축

ISO/EFfCI-GMP 생산지원을 위한 공개규격 장비 리스트

번호	품명	규격	수량	비고
1	밀도계	용도 : 오일&수 밀도 측정 기타 : 장비교육, 교정시약, 악세사리 등 포함 참고장비 : Mettler toledo D40 + Mettler toledo Densito (휴대용) 동등 또는 이상	1set	장비검교정 모두 포함
2	굴절계	용도 : 오일&수 굴절율 측정 기타 : 장비교육, 교정시약, 악세사리 등 포함 참고장비 : Mettler toledo R40 + Mettler toledo Mybrix (휴대용) 동등 또는 이상	1set	장비검교정 모두 포함
3	점도계	용도 : 오일&수 점도 측정 기타 : 장비교육, 교정시약, 악세사리 등 포함 참고장비 : Anton paar ViscoQC 300L +VL7-100B-d15 동등 또는 이상	1set	장비검교정 모두 포함
4	소음측정기	용도: 소음 측정 참고장비: NL-42 동등 또는 이상	2대	장비검교정 1대만 포함 IQ/OQ 모두 포함
5	조도측정기	용도: 조도 측정 참고장비: Testo 545 동등 또는 이상	2대	장비검교정 1대만 포함 IQ/OQ 모두 포함
6	온습도계	용도: 온습도 측정 참고장비: Testo 605i 동등 또는 이상	2대	장비검교정 1대만 포함 IQ/OQ 모두 포함
7	pH/EC meter	용도 : pH/EC 측정 기타 : 장비교육, 교정시약, 악세사리 등 포함 참고장비 : Mettler toledo SD23kit + Micro pro-ISM 동등 또는 이상	1대	장비검교정 모두 포함
8	마이크로 파이펫 세트	용도 : 미량 시료 분주 기타 : 악세사리(거치대) 포함 참고장비 : Mettler toledo Universal-Fit (2, 20, 200, 1000, 5000 ul set) 동등 또는 이상	2set
9	안정성 챔버 (소량)	용도 : 원료 안정성 시험 용량 : 80 L 이상 온도범위 : 10℃ to 80℃ 또는 이상 기타 : 2단 Rack 제작 포함(높이 2.7m 이하) 참고장비 : LHT-0101P 동등 또는 이상	2대	장비검교정 모두 포함 IQ/OQ 모두 포함
10	안정성 챔버 (대량)	용도 : 원료 안정성 시험 용량 : 150 L 이상 온도범위 : -40℃ to 100℃ 또는 이상 참고장비 : LHT-2151CL 동등 또는 이상	1대	장비검교정 포함 IQ/OQ 포함
11	멀티전동식파이펫	용도 : 미량 시료 분주 기타 : 악세사리(거치대) 포함 참고장비 : Mettler toledo E-300XLS 동등 또는 이상	1대
12	초저온냉동고	용도 : 시료 및 시약 등 보관 용량 : 492 L 이상 참고장비 : LDF-9015U 동등 또는 이상	1대
13	시약냉장고 (탁상형)	용도 : 세포 시험 시약 보관 용량 : 120L 이상 참고장비 : LCV-201GR 동등 또는 이상	1대
14	드라이 오븐	용도 : 시료 건조 및 초자기구 건조용 용량 : 150 L 이상	2대
15	고압멸균기	용도 : 멸균기 용량 : 60L 이상 기타 : 사용전기 단상 220V (필수)	1대
16	CO2 인큐베이터	용도 : 세포 배양 온도범위 : 5℃ to 60℃ 또는 이상 용량 : 179 L 이상 CO2 조절 범위 : 0~20% 또는 이상 기타 : 스테인리스 챔버, 레귤레이터, 거치대 포함 참고장비 : NB-203XL 동등 또는 이상	1대
17	진탕배양기	용도 : 미생물 배양 온도범위 : 15℃ to 60℃ 또는 이상 회전속도 : 30 ~ 300 RPM 또는 이상 시간 조절 : 연속 사용 ~ 40시간 이상 기타 : 100, 250, 500, 1000, 2000 ml 고정 Spring Rack, Microplate Rack 포함 참고장비 : NB-205LF 동등 또는 이상	1대
18	유해가스제거장치 (국소배기장치)	용도 : 실험실 유기용제 배기 기타 : 흡입구 고정가능(필수), 탁상형(필수), 360◦회전가능, 필터교환용	2대
19	이온클러스터 시약장	용도 : 유기용매 보관 용량 : 860L 이상 기타 : 완전밀폐 및 자체순환형 구조 참고장비 : SN143 동등 또는 이상	1대
20	내산성시약장	용도 : 산염기시약 보관 용량 : 394L 이상 기타 : 전용 필터 교체주기 2년 이상, 필터 2 set (장착 포함) 참고장비 : SN142P 동등 또는 이상	1대
21	폐시약안전보관함	용도 : 폐시약 보관 및 배출 기타 : 폐액통(20L) 및 깔대기 4ea, 악세사리 포함, 전면 투시창 및 폐용기 안에 지시계 장착 포함 참고장비 : SW40LC 동등 또는 이상	1대
22	원심분리기	용도 : 시료 원심분리 온도범위: -20℃ to 40℃ 또는 이상 RCF : 16500(Fix)~5300(Swing) 또는 이상 기타 : 15, 50 ml tube Rack(8ea) 및 plate용 Rack(8ea)포함, 최대 4000RPM 사용 참고장비 : 1248R 동등 또는 이상	1대
23	초자세척기	용도 : 초자 세척 기타 : 사용전기 단상 220V (필수) 참고장비 : LAB500SCL 동등 또는 이상	1대
24	클린벤치	용도 : 세포 시험 참고장비 : B-CV-04 동등 또는 이상	1대
25	생물안전작업대	용도 : 미생물 시험 참고장비 : R777A2-05 동등 또는 이상	1대